Załącznik nr 2A

KOSZTORYS OFERTOWY

***KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ***

*45233140-2 Roboty drogowe*

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZIAŁKA NR EWID. 968 ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 968; OBRĘB ROKIETNICA

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:



***KOSZTORYS OFERTOWY***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Podstawa*** | ***Opis*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn.*** | ***Wartość*** |
|  | | | | | | |
| *1* |  | *ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE* | | | |  |
| *1*  *d.1* | *KNNR 6*  *1301-05*  *D-04.01.01* | *Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania do 5 cm wraz z wywozem urobku* | *m2* | *614,00* |  |  |
| *2*  *d.1* | *KNR 2-31*  *0801-07 +*  *KNR 2-31*  *0801-08*  *Analogia D-01.02.04* | *Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z wywozem urobku* | *m2* | *20,00* |  |  |
| *3*  *d.1* | *KNR 2-01*  *0206-04*  *D.02.00.01* | *Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku* | *m3* | *25,00* |  |  |
| *Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE* | | | | | | |
| *2* |  | *NAWIERZCHNIA JEZDNI* | | | |  |
| *4*  *d.2* | *KNNR 6*  *0108-02 +*  *KNNR 6*  *1005-06 +*  *KNNR 6*  *1005-07*  *D 04.08.01* | *Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką*  *mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne gr. śr. 3 cm - AC 11 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 2,7 m)* | *t* | *112,00* |  |  |
| *5*  *d.2* | *KNNR 6*  *0309-03 +*  *KNNR 6*  *1005-06 +*  *KNNR 6*  *1005-07*  *D-05.03.05a* | *Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 2,6 m)* | *m2* | *1 470,00* |  |  |
| *Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI* | | | | | | |
| *3* |  | *ZJAZDY* | | | |  |
| *6*  *d.3* | *KNNR 6*  *0101-01*  *D-04.01.01* | *Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 5 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach jezdni i chodników wraz z wywozem urobku* | *m2* | *90,00* |  |  |
| *7*  *d.3* | *KNNR 6*  *0107-01*  *D-05.02.01a* | *Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm* | *m3* | *18,00* |  |  |
| *Razem dział: ZJAZDY* | | | | | | |
| *4* |  | *ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE* | | | |  |
| *8*  *d.4* | *KNNR 1*  *0503-06*  *D-06.01.01* | *Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV* | *m2* | *150,00* |  |  |
| *9*  *d.4* | *KNNR 6*  *0113-05*  *D-06.03.01a* | *Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm* | *m2* | *530,00* |  |  |
| *Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE* | | | | | | |
| ***Kosztorys netto VAT 23%***  ***Kosztorys brutto*** | | | | | | |